{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Rupniecibas raj"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rupniecibas raj","index":0,"n_rows":86,"n_cols":4,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[84,1,84,2],[48,0,48,3],[17,0,17,3],[70,0,70,3],[36,0,36,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[97,1,97,3],[96,1,96,2],[78,1,78,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["GALVENO DARBU APJOMI"]
[]
["Nr.","Veicamā darba nosaukums","Mērv.","Daudzums "]
["Kolkas ciems, tīklu daļa"]
["Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā "]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ, pabēruma izveidi utt.)","m",1717.1999999999998]
[2,"Gruntsūdens līmeņa pazemināšana","m",1717.1999999999998]
[3,"Esošā asfalta seguma noņemšana,tranšejas platumā (P=3,0m)","m2",60]
[4,"Esošā bruģa seguma noņemšana,tranšejas platumā (P=1,5m)","m2",18]
[5,"Esošā zālāja/grants seguma noņemšana, tranšejas platumā (P1=2,5m; P2=1,2m)","m2",2076.1]
[6,"Asfalta seguma atjaunošana, tranšejas platumā","m2",60]
[7,"Zālāja/grants seguma atjaunošana tranšejas platumā","m2",2076.1]
[8,"Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāks par 2,0 m ","m",685]
[9,"Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm","m3",320.41499999999996]
[10,"Smilšu grunts apbērums","m3",210.9163]
[11,"Ūdensapgādes d63 un kanalizācijas d200cauruļvadu šķērsojuma ar valsts autoceļu P131 izbūve ar caurdūres metodi","m",30]
["Ūdensvada montāžas darbi , t.sk. skataku rekonstrukcija"]
[1,"DN100; DCI caurule PN10 H=<2,0m","m",5]
[2,"PE OD63x3,8 PN10 caruļu montāža H=<2,5m","m",203]
[null,"PE OD63x3,8 PN10 caruļu aizsargčaulā montāža H=<2,5m","m",15]
[3,"Siltumizolētu PE OD63x3,8 PN10 caruļu montāža H=<2,5m",null,8]
[4,"PE OD32x2,9 PN12,5 caruļu montāža H= <2,5m","m",28]
[5,"Ūdensvada māju pieslēgumu izbūve PE 32x2,9 PN10 caurules, vidējais garums L=4m, H=1,80 - 2,00m ieskaitot sedlu uzmavas uz PE OD63 mm caurulēm d63/32 , pievienojumu pie trases, izbūvi, tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, aizbēršanu, blietēšanu, seguma atjaunošanu ","kompl.",7]
[6,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H= 2,0 - 2,5m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kompl.","1+4**"]
[7,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H= 2,0 - 2,5m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kompl.",3]
[8,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H= 2,0 - 2,5m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kompl.",3]
[9,"Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana","gab.",7]
[10,"Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija","m",33]
[11,"Ūdensvada trases nospraušana","m",33]
[12,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vietas",14]
[13,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu","vietas",11]
[14,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (DN100 mm; nezināms)","vietas",1]
[15,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (d63 mm; nezināms)","vietas",1]
[16,"Esošā ūdensvada (d63 met. mm) demontāža un ar to saistītie darbi ","m",205]
[17,"Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža","gab.",17]
["Artēzisko urbumu montāžas darbi"]
[1,"Jaunas artēziskās akas izbūve, tai skaitā filtra konkrukcijas montāža, apvalkcaurules montāža, akas galvas montāža, skalošana, akas ieregulēšana utt.","kompl.",1]
[2,"Esoša artēziskā urbuma akas rekonstrukcija, tai skaitā esošā sūkņa izcelšana, statiskā līmeņa nomērīšana, dziļuma noteikšana, urbuma skalošanas darbi ar kompresoru, sūkņa nomaiņa, to aizstājot ar jaunu","kompl.",2]
[3,"Esošās artēziskās akas tamponāžas darbi, to aizcementējot un pābraudot urbuma hermētiskumu","kompl.",3]
[4,"PE OD160x9,5 caurules montāža PN10 H=<2,0m","m",19]
[5,"PE OD110x6,6 caurules montāža PN10 H=<2,0m","m",60]
[6,"PE OD75x4,5 caurules montāža PN10 H=<2,0m","m",83]
[7,"Ūdensvada trases nospraušana","m",162]
[8,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vietas",9]
[9,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu","vietas",1]
[10,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (DN200 mm)","vietas",1]
[11,"Esošo inženierkomunikāciju demontāžas darbi teritorijā","kompl.",1]
["Pašteces kanalizācijas montāžas darbi "]
[1,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,50 - 4,00m, ieguldes klase SN8","m",38]
[2,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,00 - 3,50m, ieguldes klase SN8","m",64.2]
[3,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,50 - 3,00m, ieguldes klase SN8","m",156.3]
[4,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,00 - 2,50m, ieguldes klase SN8","m",346.9]
[5,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=1,50 - 2,00m, ieguldes klase SN8","m",632.8]
[null,"Monolītsienu polipropilēna caurule aizsargčaulā ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=1,50 - 2,00m, ieguldes klase SN8","m",15]
[6,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,50 - 2,50m, ieguldes klase SN8; EN13476","m",73]
[7,"Kanalizācijas māju pieslēgumu izbūve, (PVC; OD160mm, L=10m, H=2,00 - 2,50m), ieskaitot tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, aizbēršanu, blietēšanu, seguma atjaunošanu ","kompl.",12]
[8,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",1]
[9,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,50 - 3,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",1]
[10,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",8]
[11,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",10]
[12,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=<2,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",21]
[13,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,50m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",1]
[14,"Pašteces kanalizācijas trases nospraušana","m",1326.1999999999998]
[15,"Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana","gab.",15]
[16,"Signāla stabiņa montāža","gab.",13]
[17,"CCTV inspekcija (maģistrālei)","m",1238.1999999999998]
[18,"Esošā pašteces kolektora demontāža","m",93]
[19,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vietas",37]
[20,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju","vietas",19]
["Spiedkanalizācija"]
[1,"Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 \"Priežu\" izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai. GRP, Æ1600 mm;","kompl.",1]
[2,"Kaļamā ķeta spiedkanalizācijas uzmavu cauruļu DN100 mm PN10, H= <2,0m piegāde, montāža un ar to saistītie darbi ","m","56,5*"]
[3,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kompl.",1]
[4,"Spiedkanalizācijas trases nospraušana","m","56,5*"]
[5,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vietas",1]
[6,"Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža","gab.",2]
[7,"Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 \"Saulrieti\" izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai. GRP, Æ1600 mm, pieslēgums esošam spiedvadam;","kompl.",1]
[null,"Piezīmes:"]
[null,"1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā."]
[null,"2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts."]
[null,"3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem"]
[null,"* Cauruļvada garums precizējams būvniecības laikā"]
[null,"** Rekonstruējamās ūdensapgādes akas. Skat. ŪKT-24"]
[null,"Sastādīja: G.Freibergs  "]
[null,"06.2011"]