{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["U1_K1_Rupniecibas raj"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"U1_K1_Rupniecibas raj","index":0,"n_rows":162,"n_cols":13,"rows_kept":162,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,5,4],[2,0,2,4],[1,0,1,4],[118,0,118,4],[142,0,142,4],[92,0,92,4],[34,0,34,4],[143,0,143,4],[151,0,151,4],[159,1,159,2],[161,1,161,2],[155,1,155,2],[160,1,160,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS"]
["ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA"]
["ĀRĒJIE TĪKLI"]
[]
["Nr.p.k.","Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums","Mērvienība","Skaits","Piezīme"]
[" Ūdensapgāde Ū1",{"$nulls":7},32,50,63,100,150]
[1,"DN100; DCI caurule PN10; H÷2.0m","m",5,null,null,28.1]
[2,"PE caurule OD63x3,8; PN10; H÷2.0m","m",203]
[null,"PE caurule OD63x3,8; PN10; aizsargčaulā H÷2.0m","m",15,"P131"]
[3,"PE caurule OD63x3,8; PN10 siltumizolācijā; H÷2.0m","m",8]
[4,"PE caurule OD32x2,9; PN12,5; PN10; H÷2.0m","m",28]
[5,"Atloku trejgabals DN100/50","gab",1]
[6,"Atloku aizbīdnis DN100","gab",2]
[7,"Atloku aizbīdnis DN50","gab",1]
[8,"Atloku adapters DN100 DCI caurulei","gab",2]
[9,"Atloku adapters DN50 DCI caurulei","gab",1]
[10,"Sedlu uzlika d63x1\"","gab",8]
[11,"Uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis DN25","gab",8]
[12,"PE caurules savienojums 25/32","gab",8]
[13,"Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka","kompl.",7]
[14,"Gala noslēgs PE OD32 caurulei","gab",2]
[15,"ISO cauruļvadu savienojums OD32 caurulei","gab",7]
[16,"Universālā dubultuzmava d63 caurulei","gab",1]
[17,"Universālā dubultuzmava DN100 caurulei","gab",2]
[18,"Aizsargčaula DCI caurulei DN100","gab",2]
[19,"Aizsargčaula PE caurulei OD63","gab",11]
[20,"Aizsargčaula PE caurulei OD32","gab",7]
[21,"Dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar ķeta lūku un vāku, h= 2,00 - 2,50 m","kompl",1]
[22,"Dzelzsbetona grodu aka DN1000 mm ar ķeta lūku un vāku, h= 2,00 - 2,50 m","kompl",3]
[23,"Dzelzsbetona grodu aka DN1000 mm ar ķeta lūku un vāku, h=< 2,00 m","kompl",3]
[24,"Betona balsti; marka B20 0,2m3","m3",3.4]
[25,"Signālstabiņi","gab.",2]
[26,"Esošā cauruļvada d63met demontāža","m",205]
[27,"Esošo pievadu d32 demontāža ielas robežās","m",21]
["Rekonstruējamas ūdensapgādes akas"]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kompl",1,"U1-25"]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gab",1]
[3,"Atloku aizbīdnis DN50","gab",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gab",1]
[5,"Atloku īscaurule DN200, 800 mm gara","gab",1]
[6,"Atloku īscaurule DN50, 1000 mm gara","gab",1]
[7,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gab",2]
[8,"Aizsargčaula DCI caurulei DN50","gab",1]
[9,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gab",2]
[10,"Universālais atloku adapters DN50 cauruļu sav.","gab",1]
[11,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","gab",1]
[12,"Sedlu uzlika DN200xDN50 ar atloku","gab",1]
[13,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gab",3]
[14,"Pretbalsts trejgabalam","gab",1]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kompl",1,"U1-26"]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gab",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","gab",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gab",1]
[5,"Atloku īscaurule DN200, 800 mm gara","gab",1]
[6,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gab",2]
[7,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gab",2]
[8,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gab",3]
[9,"Pretbalsts trejgabalam","gab",1]
[10,"Sedlu uzlika DN200x1\"","gab",1]
[11,"Sedlu uzlika DN200x1/1/2\"","gab",1]
[12,"Ekspluatācijas aizbīdnis DN25","gab",1]
[13,"Ekspluatācijas aizbīdnis DN40","gab",1]
[14,"PE caurules savienojums 25/32","gab",1]
[15,"PE OD32x2,9 caurule","m",2]
[16,"PE OD40x3,7 caurule","m",2]
[17,"Aizsargčaula PE OD32 caurulei","gab",1]
[18,"Universālā dubultuzmava PE OD32 cauruļu savien.","gab",1]
[19,"Aizsargčaula PE OD40 caurulei","gab",1]
[20,"Universālā dubultuzmava PE OD40 cauruļu savien.","gab",1]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kompl",1,"U1-27"]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gab",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","gab",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gab",2]
[5,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gab",2]
[6,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gab",2]
[7,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gab",2]
[8,"Pretbalsts trejgabalam","gab",1]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kompl",1,"U1-7H"]
[2,"Atloku trejgabals DN250/100","gab",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","gab",1]
[4,"Atloku īscaurule DN250, 1000 mm gara","gab",2]
[5,"Aizsargčaula DCI caurulei DN250","gab",2]
[6,"Universālais atloku adapters DN250 cauruļu sav.","gab",2]
[7,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gab",5]
[8,"Pretbalsts trejgabalam","gab",1]
[9,"Atloku krustgabals DN100/100","gab",1]
[10,"Noslēgatloks DN100","gab",1]
[11,"Aizbīdnis DN100","gab",1]
[12,"Atloku adapters DN100 DCI caurulei","gab",3]
[13,"Atloku līkums 110 DCI DN100 caurulei ","gab",1]
[14,"Aizsargčaula DN100 caurulei","gab",1]
[15,"DCI DN100 caurule","m",2]
["Artēziskie urbumi"]
[1,"Jaunas dziļurbuma akas izbūve, filtra kolonnas konstrukcijas, apvalkcaurules konstrukcija, dziļurbuma sūknis,  akas galva utt. H=25-30m","kompl",1,"skat. ŪKT-23"]
[2,"Esošās dziļurbuma akas rekonstrukcija, nomainot visu akas galvas sastāvu, hermētiskās akas galvas atjaunošana, sūkņu nomaiņa, mehānisko skaitītāju uzstādīšana,sūkņu un to caurules nomaiņa","kompl",2,"skat. ŪKT-23 un paskaidrojuma rakstu"]
[3,"Dziļurbuma sūknis Q=5,2 l/s, H=35m","gab",1,"Ū1-01"]
[4,"Dziļurbuma sūknis Q=4,6 l/s, H=35m","gab",2]
[5,"Esošo dziļurbumu aku tamponāža","komp",3]
[6,"PE caurule OD160x9,5; PN10; H÷2.0m","m",19]
[7,"PE caurule OD110x6,6; PN10; H÷2.0m","m",60]
[8,"PE caurule OD75x4,5; PN10; H÷2.0m","m",83]
[9,"Atloku adapters DN200 caurulei","gab",1]
[10,"Atloku adapters DN50 DCI caurulei","gab",2]
[11,"Atloku adapters PE OD75 caurulei","gab",2]
[12,"Atloku adapters PE OD160 caurulei","gab",1]
[13,"Atloku diametrāla pāreja DN50/65","gab",2]
[14,"Atloku diametrāla pāreja DN200/150","gab",1]
[15,"PE diametrāla pāreja OD160/110","gab",1]
[16,"PE diametrāla pāreja OD110/75","gab",1]
[17,"EM trejgabals OD110/110","gab",1]
[18,"EM trejgabals OD75/75","gab",1]
[19,"EM līkums 450 OD110 caurulei ","gab",1]
[20,"PE līkums 720 OD160 caurulei","gab",1]
[21,"EM dubultuzmava OD160","gab",3]
[22,"EM dubultuzmava OD110","gab",2]
[23,"EM dubultuzmava OD75","gab",1]
[24,"Universālā dubultuzmava d100/d110 cauruļvadu savienošanai","gab",1]
[25,"Betona balsti; marka B20 0,2m3","m3",1]
["Kanalizācija K1"]
[1,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,50 - 4,00m, ieguldes klase SN8","m",38]
[2,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,00 - 3,50m, ieguldes klase SN8","m",64.2]
[3,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,50 - 3,00m, ieguldes klase SN8","m",156.3]
[4,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,00 - 2,50m, ieguldes klase SN8","m",346.9]
[5,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=1,50 - 2,00m, ieguldes klase SN8","m",632.8]
[6,"Monolītsienu polipropilēna caurule aizsargčaulā ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=1,50 - 2,00m, ieguldes klase SN8","m",15]
[7,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,50 - 2,50m, ieguldes klase SN8; EN13476","m",73]
[8,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,50 - 4,00m","kompl",1]
[9,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=2,50 - 3,00m","kompl",1]
[10,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,50 - 3,00m","kompl",8]
[11,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,00 - 2,50m","kompl",10]
[12,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,00m","kompl",21]
[13,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,50m","kompl",1,"K1-16-8"]
[14,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,00m","kompl",1,"K1-17-3"]
[15,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem","gab.",95]
[16,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem","gab.",14]
[17,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD150 pie dz.bet. aku grodiem","gab.",1]
[18,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD100 pie dz.bet. aku grodiem","gab.",6,null,null,15.2]
[19,"Dubultuzmava un izbāznis PP caurulei OD160 mm","kompl",7]
[20,"Noslēgtapa OD200 caurulei","gab",4]
[21,"Signāla stabiņi","gab.",7]
[22,"Trejgabals ar uzmavām DN200/DN200 (Pārlijas akām)\n\n","gab.",3,"akā: K1-12; K1-16; K1-17;"]
[23,"Esošā kanalizācijas cauruļvada d200 demontāža","m",95]
["Spiedkanalizācija K1S"]
["KSS-1 \"Priežu\""]
[1,"KSS GPR Ø1600; H=4,5 m","kompl",1,"KSS-1 \"Priežu\""]
[2,"KSS sūknis  Q=7,4 l/s, H=21,7m","gab.",2]
[3,"DN100; DCI caurule spiedkanalizācijai PN10; H÷1,5 - 2,00m","m","56,5*","*garumu precizēt būvniecības laikā"]
[4,"Uzmavu līkums DN100 caurulei 450","gab.",1]
[5,"Uzmavu līkums DN100 caurulei 300","gab.",1]
[6,"Betona balsti; marka B20","m3",0.4]
[7,"Universālā dubultuzmava d100 cauruļu savienošanai","gab",1,"Spiedvadu savien."]
["KSS-2 \"Saultrieti\""]
[1,"KSS GPR Ø1600; H=4,0 m","kompl",1,"KSS-2 \"Saulrieti\""]
[2,"KSS sūknis  Q=5,2 l/s, H=12,6m","gab.",2]
[3,"Universālā dubultuzmava d100 cauruļu savienošanai","gab",1,"Spiedvadu savien."]
[null,"Piezīmes:"]
[]
[null,"1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā."]
[null,"2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts."]
[null,"3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem."]
[null,"Sastādīja: G.Freibergs  "]
[null,"06.2011."]