{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["KOPT","1","ZD","Ū1","ART","K","SpK","NAI","EL","Vispārējās prasības"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KOPT","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[8,0,9,0],[8,3,9,3],[8,2,9,2],[8,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME"]
[]
["Būves nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU "]
[null,null,"REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Būves adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
[]
["Nr.p.k.","Objekta Nr.","Objekta nosaukums","Objekta izmaksas (Ls)"]
[]
[]
[1,1,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS",0]
[]
[null,null,"Kopā",0]
[null,null,"Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 3%",0]
[null,null,"KOPĀ",0]
[null,null,"PVN 22%",0]
[null,null,"PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS",0]
[]
[]
[]
[]
[null,"Būvprojekta vadītājs"]
[]
[]
[null,"Sastādīja"]
[]
[]
[null,"Pārbaudīja"]

{"sheet":"1","index":1,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,7,10,7],[9,4,9,6],[9,0,10,0],[9,3,10,3],[9,2,10,2],[9,1,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU "]
[null,null,null,"REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Par kopējo summu, Ls",null,null,0]
["Kopējā darbietilpība, c/st",null,null,0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
[]
["Nr.p.k.","Kods, tāmes Nr.","Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums","Tāmes izmaksas Ls","Tai skaitā",null,null,"Darbietilpība (c/h)"]
[{"$nulls":4},"Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)"]
[]
[1," 1-1","ZEMES DARBI PROJEKTĒTO ŪKT TĪKLU DARBU ZONĀ",0,0,0,0,0]
[2," 1-2","ŪDENSAPGĀDE Ū1",0,0,0,0,0]
[3," 1-3","ARTĒZISKIE URBUMI",0,0,0,0,0]
[4," 1-4","KANALIZĀCIJA K1",0,0,0,0,0]
[5," 1-5","SPIEDKANALIZĀCIJA K1S",0,0,0,0,0]
[6," 1-6","NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS",0,0,0,0,0]
[7," 1-7","ELEKTROAPGĀDE",0,0,0,0,0]
[8,null,"VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS",0]
[]
[null,null,"Kopā",0,0,0,0,0,null,0]
[null,null,"Virsizdevumi xxx%",0]
[null,null,"t.sk. darba aizsardzībai"]
[null,null,"Peļņa xxx%",0]
[null,null,"Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%",0]
[null,null,"PAVISAM KOPĀ",0]

{"sheet":"ZD","index":2,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,10,6,14],[6,4,6,9],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,1,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu aizvešanu un atvešanu utt.)","m",1747.2]
[2,"Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ","m",1747.2]
[3,"Esošā asfalta seguma noņemšana,tranšejas platumā (P=3,0m)","m2",60]
[4,"Esošā bruģa seguma noņemšana,tranšejas platumā (P=1,5m)","m2",18]
[5,"Esošā zālāja/grants seguma noņemšana, tranšejas platumā (P1=2,5m; P2=1,2m)","m2",2076.1]
[6,"Asfalta seguma atjaunošana, tranšejas platumā","m2",60]
[7,"Zālāja/grants seguma atjaunošana tranšejas platumā","m2",2076.1]
[8,"Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāks par 2,0 m","m",685]
[9,"Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm","m3",320.42]
[10,"Smilšu grunts apbērums","m3",210.92]
[null,"KOPĀ"]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"Ū1","index":3,"n_rows":111,"n_cols":17,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[null,"ŪDENSVADS Ū1"]
[1,"Ūdensvada māju pieslēgumu izbūve (PE 32x3.0 PN10 caurule, h=1,8 - 2,0m), ieskaitot  tranšejas rakšanu, aizbēršanu, blietēšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu, smilts pamatni un caurules apbēršanu ar smilti, caurules Lvid.=4 m un caurules montāža","kpl.",7]
[2,"DN100; DCI caurule PN10; H÷2.0m","m",5]
[3,"PE caurule OD63x3,8; PN10;  H÷2.0m","m",218,{"$nulls":12},223]
[4,"PE caurule OD63x3,8; PN10 siltumizolācijā; H÷2.0m","m",8,{"$nulls":12},226]
[5,"PE caurule OD32x2,9; PN12,5; PN10; H÷2.0m","m",28]
[6,"Atloku trejgabals DN100/50","gb.",1]
[7,"Atloku aizbīdnis DN100","gb.",2]
[8,"Atloku aizbīdnis DN50","gb.",1]
[9,"Atloku adapters DN100 DCI caurulei","gb.",2]
[10,"Atloku adapters DN50 DCI caurulei","gb.",1]
[11,"Sedlu uzlika d63x1\"","gb.",8]
[12,"Uzmavu ekspluatācijas ventīlis DN25","gb.",8]
[13,"PE caurules savienojums 25/32","gb.",8]
[14,"Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka","kpl.",7]
[15,"PE gala noslēgs caurulei OD32","gb.",2]
[16,"ISO cauruļvadu savienojums OD32 caurulei","gb.",7]
[17,"Universālā dubultuzmava d63 caurulei","gb.",1]
[18,"Universālā dubultuzmava d100 caurulei","gb.",2]
[19,"Aizsargčaula DCI caurulei DN100","gb.",2]
[20,"Aizsargčaula PE caurulei OD63","gb.",11]
[21,"Aizsargčaula PE caurulei OD32","gb.",7]
[22,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H= 2,0 - 2,5m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kpl.",1]
[23,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H= 2,0 - 2,5m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kpl.",3]
[24,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H= līdz 2,0m,  (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija","kpl.",3]
[25,"Signālstabiņu montāža","gb.",2]
[26,"Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana","gb.",7]
[27,"Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija","m",259]
[28,"Ūdensvada trases nospraušana","km",0.259]
[29,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vieta",14]
[30,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju","vieta",11]
[31,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (DN100 mm; nezināms)","vieta",1]
[32,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (d63 mm; nezināms)","vieta",1]
[33,"Esošā ūdensvada (d63 met. mm) demontāža un ar to saistītie darbi ","m",205]
[34,"Esošo pievadu d32 demontāža ielas robežās","m",21]
[35,"Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža","gb.",17]
[null,"Rekonstruējamas ūdensapgādes akas"]
[null,"U1-25"]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kpl.",1]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gb.",1]
[3,"Atloku aizbīdnis DN50","gb.",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gb.",1]
[5,"Atloku īscaurule DN200, 800 mm gara","gb.",1]
[6,"Atloku īscaurule DN50, 1000 mm gara","gb.",1]
[7,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gb.",2]
[8,"Aizsargčaula DCI caurulei DN50","gb.",1]
[9,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gb.",2]
[10,"Universālais atloku adapters DN50 cauruļu sav.","gb.",1]
[11,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","kpl.",1]
[12,"Sedlu uzlika DN200xDN50 ar atloku","gb.",1]
[13,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gb.",3]
[14,"Pretbalsts trejgabalam","gb.",1]
[null,"U1-26"]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kpl.",1]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gb.",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","kpl.",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gb.",1]
[5,"Atloku īscaurule DN200, 800 mm gara","gb.",1]
[9,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gb.",2]
[10,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gb.",2]
[11,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gb.",3]
[12,"Pretbalsts trejgabalam","gb.",1]
[13,"Sedlu uzlika DN200/1 \"","gb.",1]
[14,"Sedlu uzlika DN200/1 1/2 \"","gb.",1]
[15,"Uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis DN25","gb.",1]
[16,"Uzmavu ekspluatācijas aizbīdnis DN40","gb.",1]
[17,"PE caurules savienojums 25/32","gb.",1]
[18,"PE OD32x2,9 caurule","m",2]
[19,"PE OD40x3,7 caurule","m",2]
[20,"Aizsargčaula PE caurulei OD32","gb.",1]
[21,"Universālā dubultuzmava PE OD32 cauruļu savien.","gb.",1]
[22,"Aizsargčaula PE caurulei OD40","gb.",1]
[23,"Universālā dubultuzmava PE OD40 cauruļu savien.","gb.",1]
[null,"U1-27"]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kpl.",1]
[2,"Atloku trejgabals DN200/100","gb.",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","kpl.",1]
[4,"Atloku īscaurule DN200, 1000 mm gara","gb.",2]
[5,"Aizsargčaula DCI caurulei DN200","gb.",2]
[6,"Universālais atloku adapters DN200 cauruļu sav.","gb.",2]
[7,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gb.",2]
[8,"Pretbalsts trejgabalam","gb.",1]
[null,"U1-7H"]
[1,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 mm ar pamatni, ķeta lūku 40t un vāku, h= <2,0 m","kpl.",1]
[2,"Atloku trejgabals DN250/100","gb.",1]
[3,"Ugunsdzēsības hidrants DN100 komplektā ar aizbīdni","kpl.",1]
[4,"Atloku īscaurule DN250, 1000 mm gara","gb.",2]
[5,"Aizsargčaula DCI caurulei DN250","gb.",2]
[6,"Universālais atloku adapters DN250 cauruļu sav.","gb.",2]
[7,"Balsts zem veidgabaliem 0,2-0,4 m3","gb.",5]
[8,"Pretbalsts trejgabalam","gb.",1]
[9,"Atloku krustgabals DN100/100","gb.",1]
[10,"Noslēgatloks DN100","gb.",1]
[11,"Aizbīdnis DN100","gb.",1]
[12,"Atloku adapters DN100 DCI caurulei","gb.",3]
[13,"Atloku līkums 11o0 DCI DN100 caurulei ","gb.",1]
[14,"Aizsargčaula caurulei DN100","gb.",1]
[15,"DCI DN100 caurule","m",2]
[null,"Montāžas materiāli","kpl.",1]
[null,"KOPĀ"]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"ART","index":4,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[1,"Jaunas artēziskās akas izbūve, tai skaitā filtra konkrukcijas montāža, apvalkcaurules montāža, akas galvas montāža, skalošana, akas ieregulēšana utt. H=25-30m","kpl.",1]
[2,"Esošās dziļurbuma akas rekonstrukcija, t.sk, sūkņu nomaiņa","kpl.",2]
[3,"Dziļurbuma sūknis Q=5,2 l/s, H=35m","kpl.",1]
[4,"Dziļurbuma sūknis Q=4,6 l/s, H=35m","kpl.",2]
[5,"Esošo dziļurbumu aku tamponāža","kpl.",3]
[6,"PE caurule OD160x9,5; PN10; H÷2.0m","m",19]
[7,"PE caurule OD110x6,6; PN10; H÷2.0m","m",60]
[8,"PE caurule OD75x4,5; PN10; H÷2.0m","m",83]
[9,"Atloku adapters DN200 caurulei","gb.",1]
[10,"Atloku adapters DN50 DCI caurulei","gb.",2]
[11,"Atloku adapters PE OD75 caurulei","gb.",2]
[12,"Atloku adapters PE OD160 caurulei","gb.",1]
[13,"Atloku diametrāla pāreja DN50/65","gb.",2]
[14,"Atloku diametrāla pāreja DN200/150","gb.",1]
[15,"PE diametrāla pāreja OD160/110","gb.",1]
[16,"PE diametrāla pāreja OD110/75","gb.",1]
[17,"EM trejgabals OD110/110","gb.",1]
[18,"EM trejgabals OD75/75","gb.",1]
[19,"PE līkums 45o OD110 caurulei","gb.",1]
[20,"PE līkums 72o OD160 caurulei","gb.",1]
[21,"EM dubultuzmava OD160","gb.",3]
[22,"EM dubultuzmava OD110","gb.",2]
[23,"EM dubultuzmava OD75","gb.",1]
[24,"Universālā dubultuzmava cauruļvadu d100/d110 savienošanai","gb.",1]
[25,"Betona balsti 0,2m³, montāža","gb.",5]
[26,"Ūdensvada trases nospraušana","km",0.162]
[27,"Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija","m",162]
[28,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vieta",9]
[29,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju","vieta",1]
[30,"Pieslēgums esošajam ūdensvadam (DN 200 mm)","vieta",1]
[31,"Esošo inženierkomunikāciju demontāžas darbi teritorijā","kpl.",1]
[32,"Montāžas materiāli","kpl.",1]
[null,"KOPĀ",{"$nulls":8},0,0,0,0,0]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"K","index":5,"n_rows":41,"n_cols":15,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[1,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,50 - 4,00m, ieguldes klase SN8","m",38]
[2,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=3,00 -3,50m, ieguldes klase SN8","m",64.2]
[3,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,50 -3,00m, ieguldes klase SN8","m",156.3]
[4,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=2,00 -2,50m, ieguldes klase SN8","m",346.9]
[5,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un monolītas konstrukcijas ribām 200/175 PP; H=1,50 -2,00m, ieguldes klase SN8","m",647.8]
[6,"Monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām un blīvi OD160; H=1,50 - 2,50m, ieguldes klase SN8; EN13476","m",73]
[7,"Kanalizācijas māju pieslēgumu izbūve, (PVC; OD160mm, L=10m, H=2,00 - 2,50m), ieskaitot tranšejas rakšanu, gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, aizbēršanu, blietēšanu, seguma atjaunošanu ","kpl.",12]
[8,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",1]
[9,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,50 - 3,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",1]
[10,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",8]
[11,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",10]
[12,"Dzelzsbetona skataka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm un cauruļu savienojumiem, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=<2,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",21]
[13,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,50m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",1]
[14,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",1]
[15,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem","gb.",95]
[16,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem","gb.",14]
[17,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem","gb.",1]
[18,"Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD100 pie dz.bet. aku grodiem","gb.",6]
[19,"Dubultuzmava un izbāznis PP caurulei OD160 mm","gb.",7]
[20,"Noslēgtapa OD200 caurulei","gb.",4]
[21,"Signālstabiņu montāža","gb.",13]
[22,"Trejgabals ar uzmavām DN200/DN200 (pārlijas akām) ","gb.",3]
[23,"Pašteces kanalizācijas trases nospraušana","km",1.3262]
[24,"Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana","gb.",15]
[25,"CCTV inspekcija","m",1253.2]
[26,"Esošo kanalizācijas cauruļu d 200 demontāža un ar to saistītie darbi","m",95]
[27,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vieta",37]
[28,"Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizāciju","vieta",19]
[29,"Montāžas materiāli","kpl.",1]
[null,"KOPĀ"]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"SpK","index":6,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[1,"Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 \"Priežu\" izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1600; H=4,5 m, KSS sūkņi Q=7,4 l/s, H=21,7m, 2gb.","kpl.",1]
[2,"DN100; DCI caurule spiedkanalizācijai PN10; H÷1,5 - 2,00m","m",56.5]
[3,"Uzmavu līkums DN100 caurulei 45o ","gb.",1]
[4,"Uzmavu līkums DN100 caurulei 30o ","gb.",1]
[5,"Dzelzsbetona  spiediena dzēšanas aka komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, teknēm, līkumiem un cauruļu savienojumiem,  dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=<2,00m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681) hidroizolācija, montāžas darbi","kpl.",1]
[6,"Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, montāža","gb.",2]
[7,"Universālā dubultuzmava cauruļvadu DN100 savienošanai","gb.",1]
[8,"Spiedkanalizācijas trases nospraušana","km",0.0565]
[9,"Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m","vieta",1]
[10,"Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 \"Saulrieti\" izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai, pieslēgums esošam spiedvadam GPR Ø1600; H=4,0 m, KSS sūkņi Q=5,2 l/s, H=12,6m, 2gb.","kpl.",1]
[11,"Universālā dubultuzmava cauruļvadu DN100 savienošanai","gb.",1]
[12,"Montāžas materiāli","kpl.",1]
[null,"KOPĀ"]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"NAI","index":7,"n_rows":94,"n_cols":15,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[1,"PE spiedkanalizācijas caurule OD110x6,6mm, H÷2,0m PN6","m",88]
[2,"PE spiedkanalizācijas caurule OD63x3,8mm, H÷2,0m PN6","m",3]
[3,"PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200x7,5mm H÷2,0m ieguldes klase SN8 (T-8)","m",100]
[4,"Universālās cauruļvadu DN100 dubultuzmavas","gb.",6]
[5,"Metināts līkums 45o OD110 caurulei ","gb.",11]
[6,"Metināts līkums 30o OD110 caurulei ","gb.",2]
[7,"Puscietā PE šļūtene tehniskā ūdens pievadīšanai uz integrētajām priekšattīrīšanas ietaisēm un KSS-1 asenizācijas satura atšķaidīšanai","m",40]
[8,"Atloku diametru pāreja DN150/DN100","gb.",1]
[9,"Atloku adapters DN150 ","gb.",1]
[10,"Atloku adapters DN100 caurulei","gb.",9]
[11,"Nerūsējoša tērauda trejgbals DN100 ar 45° atzaru","gb.",3]
[12,"Atloku vienvirziena vārsts DN100","gb.",4]
[13,"Atloku aizbīdnis DN100","gb.",4]
[14,"Sedlu uzlika OD110/63","gb.",1]
[15,"Uzmavu ekspluatācijas ventīlis DN50 ar teleskopa pagarinātāju un noslēgkapi","kpl.",1]
[16,"ISO savienojums DN50/De63","gb.",1]
[17,"Aizsargčaula caurulei OD110","gb.",9]
[18,"Betona balsti cauruļvadu pagriezienu vietās un zem veidgb.aliem 0,1 m3","gb.",16]
[19,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka Ø1000 kpl.ektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku H¸2,0m","kpl.",9]
[20,"Hidroizolēta dzelzsbetona grodu aka DN1500 (spiedvadu kamera) kpl.ektā ar dzelzsbetona pārsedzi, ķeta lūku un vāku H¸2,0m","kpl.",2]
[21,"Recirkulācijas dūņu cauruļvads /-i, izbūvēts saskaņā ar ražotāja un uzstādītāja norādījumiem","kpl.",1]
[22,"Lieko dūņu cauruļvads/-i, izbūvēts saskaņā ar ražotāja un uzstādītāja norādījumiem","kpl.",1]
[23,"Gaisa padeves no kompresoriem cauruļvads/-i, izbūvēts saskaņā ar ražotāja un uzstādītāja norādījumiem","kpl.",1]
[24,"KSS-1 izbūve septisko notekūdeņu pieņemšanai, P=1,7kW; Q=1,7 l/s; H=7,0m, t.sk.","kpl.",1]
[" 24.1"," - PE vai stiklašķiedras korpuss Ø2000; H÷4,0m","kpl.",1]
[" 24.2"," - atloku aizbīdnis DN 50","gb.",1]
[" 24.3"," - atloku pretvārsts DN 50","gb.",1]
[" 24.4"," - kanalizācijas sūknis ar griezējmehānismu Q=1,7 l/s; H=7,0m;  ","kpl.",1]
[" 24.5"," - vadīkla, izcelšanas ķēde","m",4]
[" 24.6"," - vadības un elektroapgādes skapis","kpl. ",1]
[" 24.7"," - PVC ventilācijas caurule Ø110","m",2]
[" 24.8"," - sūknētavas dz. bet. pamata plātne DN2500","gb.",1]
[" 24.9"," - aizslēdzams siltināts vāks zaļajā zonā DN2000","gb.",1]
[" 24.10"," - nerūsošā tērauda caurule DN50","m",3]
[" 24.11"," - rupjās redeles no apaļdzelzs Ø 12 (solis 50mm)","kpl.",1]
[25,"Integrētā priekšattīrīšanas iekārta municipālajiem notekūdeņiem komplektā ar atsiju un smilšu konteineru V=250 l. Q=10l/s, Siets 3mm, P=3,7 kW, AISI304","kpl.",1]
[26,"Zemūdens tipa iegremdējams mikseris plūsmas izlīdzināšanas tvertnē","kpl.",1]
[27,"Rūpnieciski izgatavota sadales tvertne plūsmas sadalai 2 līnijās","kpl.",1]
[28,"Aerācijas elementi aerācijas tvertnē. (16 katrai tvertnei)","kpl.",32]
[29,"Gaisa pūtējs (2 gb.), plūsma 293 Nm3/h, 60 kPa, P=11kW, aprīkots ar trokšņa aizsardzību, drošības vārstu, ieplūdes klusinātāju un filtru, skriemeļiem, manometru, termometru, frekvenču pārveidotāju","kpl.",1]
[30,"Tauriņveida aizbīdnis ar elektromotoru P=60W","kpl.",2]
[31,"Aerācijas elementi reģēnerācijas tvertnē (16 katrai tvertnei)","kpl.",32]
[32,"Nostādinātājs komplektā ar ieplūdes cilindru DN600, pieplūdes cauruli DN150, airliftu peldošajām vielām DN50, izplūdes kanāliem, burbuļu sistēmu peldvielu aizvākšanai","kpl.",2]
[33,"Recirkulācijas un lieko dūņu sūkņi Q=7,7 l/s, H=2,1m, P=1,3 kW","kpl.",3]
[34,"Aerācijas elementi dūņu uzglabāšanas tvertnē","kpl.",32]
[35,"Gaisa pūtējs (2 gab), plūsma 293 Nm3/h, 60 kPa, P=11kW, aprīkots ar trokšņa aizsardzību, drošības vārstu, ieplūdes klusinātāju un filtru, skriemeļiem, manometru, termometru, frekvenču pārveidotāju","kpl.",1]
[36,"Dūņu sūkņi dūņu padošanai uz esošo KSS, Q=1-5m3/h, P=1,1 kW","kpl.",2]
[37,"Sūknis Q=1-5m3/h, P=1,1 kW, tā nomaiņa esošajā dūņu pārsūknēšanas stacijā","kpl.",1]
[39,"Parshal tipa pašteces plūsmas uzskaite","kpl.",2]
[40,"Spiedkanalizācijas plūsmas mērītājs DN100","kpl.",1]
[41,"Elektrovadības bloks un automātika","kpl.",1]
[42,"Pievienojuma vieta pie esošās izlaides","vieta",1]
[43,"Pievienojuma vieta pie esošā spiedvada","vieta",4]
[44,"Rūpniecisko notekūdeņu sūkņu stacijas rekonstrukcija, veicot virsējās daļas apbetonēšanu ar B25 klases betona gredzenu un uzstādot jaunu, hermētisku stiklašķiedras vāku ar atveres lūku un sūkņa izcelšanas mehānismu",null,1]
[45,"Esošo rūpniecisko notekūdeņu sūkņu stacijas sūkņu nomaiņa, uzstādot jaunus sūkņus Q=25 m3/h, H=10m, P1=4kW",null,2]
[46,"Noliktavas konteiners ārējie izmēri lxbxh(6058x2438x2591), iekšējie izmēri (5898x2344x2376)",null,2]
[47,"Esošo iekārtu elementu demontāža","kpl.",1]
[48,"Dūņu uzpildīšana un ieregulēšana","kpl.",1]
[49,"Biodīķa iztīrīšana","kpl.",1]
[50,"Personāla apmācība un rokasgrāmatas izstrāde","kpl.",1]
[51,"Tranšejas mehanizēta rakšana (iesk. akas, nosēdrez.)","m",191]
[52,"Smilts pabērums un uzbērums virs caurulēm","m3",25.8]
[53,"Gruntsūdens atsūknēšana NAI teritorijā","vieta",1]
[54,"Zemes darbi attīrīšanas iekārtu izbūvei","kpl.",1]
[55,"Teritorijas planēšana un uzbēruma izveide, virsējo daļu izveidojot atbilstoši ĢP-1 norādītajai griezuma shēmai","kpl.",1]
[56,"Teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk. zālāja sēja būvdarbos skartajā teritorijā  (10cm melnzeme)","kpl.",1]
[57,"Krustojumi ar esošajām komunikācijām","vieta",19]
[null,"DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS"]
[null,"KSS pamatu plātne"]
[58,"Betona sagataves kārtas betonēšana, betons B7.5","m3",0.7]
[59,"Pamatnes plātnes betonēšana, betons B25","m3",1.9]
[60,"Stiegrošana ar armatūras stiegrām Ø12AIII","kg",204]
[61,"NAI tvertne un konteineru pamati"]
[62,"Tvertnes betonēšana, betons B25 F150 W10","m3",307.4]
[63,"Betona sagataves kārtas betonēšana, betons B7.5","m3",19.8]
[64,"Uzbetonējums slīpuma veidošanai, betons B25 F150 W10","m3",78.2]
[65,"Horizontālās darba šuves blīvētājs WARETSTOP RX","m",111.4]
[66,"Konteineru pamatu betonēšana, betons B25 F150","m3",2.1]
[67,"Betona laukuma betonēšana, betons B7.5","m3",2.8]
[68,"Stiegrošana ar armatūras stiegrām Ø12AIII","kg",21236]
[]
[69,"Montāžas materiāli","kpl.",1,null,null,null,0,null,0,null,null,0,null,0]
[null,"KOPĀ",{"$nulls":8},0,0,0,0,0]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"EL","index":8,"n_rows":96,"n_cols":15,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,9],[6,10,6,14],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Būves nosaukums:",null,"SPECIALIZĒTIE DARBI- ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS"]
["Objekta nosaukums:",null,"ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA "]
["Objekta adrese:",null,"KOLKAS CIEMĀ"]
["Pasūtījuma Nr.",null,"Nr.2011-UK/1155-01"]
["Tāme sastādīta 2011.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. ",{"$nulls":12},"Tāmes tiešās izmaksas Ls bez PVN",0]
["Tāme sastādīta: 2012.gada februārī"]
["Nr.p.k.","Darba nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības izmaksas",{"$nulls":5},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":4},"Laika norma (c/h)","Darba samaksas likme (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Kopā (Ls)","Darbietilpība (c/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli (Ls)","Mehānismi (Ls)","Summa (Ls)"]
[]
[null,"NAI- FILTRU UN KOMPRESORU ĒKAS"]
[null,"MAĢISTRĀLAIS TĪKLS"]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",50]
[2,"Kabeļa AXMK-1-4x70mm2 montāža","m",60]
[3,"Gala apdares EPKT0031 montāža","gb.",2]
[4,"Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana","m",50]
[5,"Plastmasas caurules d.110mm  montāža","m",40]
[null,"TERITORIJAS APGAISMOJUMA TĪKLS"]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",50]
[2," Kabeļa NYY-J-1-4x2,5mm2 montāža","m",70]
[3,"Kabeļa MMJ-1-3x1,5mm2 montāža","m",55]
[4,"Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana","m",50]
[5,"Plastmasas caurules d.40mm  montāža","m",50]
[null,"APGAISMOJUMA ARMATŪRA"]
[1,"Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam ","gb.",4]
[2,"Konusveida apgaismojuma balsts 6,5m (ar kon.8m) ar pastiprinātu cinkojumu, ar montāžas lūku","gb.",4]
[3,"Staba konsole H=1,5m ar pastiprinātu cinkojumu","gb.",4]
[4,"Pamata ar blīvi uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam ZEBRA L-8m (kopā ar konsoli)","gb.",4]
[5,"Tranzītspaiļu bloks 2x4x16mm2","gb.",4]
[6,"Automātslēdzis 1f C2A IP54 230V","gb.",4]
[7,"Ielas gaismeklis SGS-102 ar SON-T 100/70W lampu","gb.",4]
[null,"TERITORIJAS TĪKLS TEHN., ŪKT IEKĀRTAS"]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",200]
[2,"Kabeļa NYY-J-1-5x6mm2 montāža","m",30]
[3,"Kabeļa NYY-J-1-5x4mm2 montāža","m",190]
[4,"Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana","m",200]
[5,"Plastmasas caurules d.40mm  montāža","m",200]
[null,"ZIBENSAIZSARDZĪBA"]
[1,"Potenciāla izlīdzināšanas kopne- klemme (1x lente 40x4, 1xRd-8-10mm, 4x50mm2)","gb.",2]
[2,"Cinkots plakandzelzs 40x4mm","m",60]
[3,"Elektrods 7x(16x1500) (8gb.x~10m)","kpl.",5]
[4,"Univ.savienojums eketr.-lente 40x4 d.16mm","kpl.",5]
[5,"Mēriju savienojums (mērijumklemme)","kpl.",4]
[6,"Stieple RD8 jumtam/ sienai","m",60]
[7,"Stieples stiprinājums jumtam/ sienai","kpl.",55]
[8,"Stieples savienojuma klemme (krustveida)","gb.",10]
[9,"Zibensuztvērējs- nerūsējošā tērauda masts ar alumīnija spici L=3m","kpl.",2]
[10,"Zibensuztvērēja stiprinājums","gb.",2]
[11,"Antikorozijas lente L-20m","kpl.",2]
[12,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",60]
[null,"NAI- FILTRU UN KOMPRESORU ĒKAS"]
[1,"Sadales v/a, 400/230V IP65 ar pārsprieguma aizsardzību Inom-80A montāža (saskaņā ar lapu EL-2), ievada mehān.sabloķēti slēdži In-80A","kpl.",1]
[2,"Sadales v/a, 400/230V IP65 ar pārsprieguma aizsardzību Inom-80A montāža (saskaņā ar lapu EL-2)","kpl.",1]
[3,"Kabeļu plaukts 400x50mm ar stiprinājumiem (sienas/griestu)","m",10]
[4,"Kabeļu plaukts 75x25mm ar stiprinājumiem (sienas/griestu)","m",10]
[5,"Gaismas rene 75x25mm ar stiprinājumiem (sienas/griestu)","m",10]
[6,"PE aizsargcaurule d.20mm","m",30]
[7,"PE aizsargcaurule d.40mm","m",100]
[8,"PE aizsargcaurule d.55mm","m",20]
[9,"Kabeļa MMJ-5x6mm2 montāža","m",20]
[10,"Kabeļa MMJ-5x4mm2 montāža","m",60]
[11,"Kabeļa MMJ-5x2,5mm2 montāža","m",20]
[12,"Kabeļa MMJ-3x2,5mm2 montāža","m",20]
[13,"Kabeļa MMJ-4x1,5mm2 montāža","m",30]
[14,"Zemējuma vada 1x50mm2  H07V-K montāža","m",10]
[15,"Zemējuma vada 1x16mm2  H07V-K montāža","m",30]
[16,"Zemējuma vada 1x6mm2  H07V-K montāža","m",30]
[17,"Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu 230V 16A IP44","kpl.",8]
[18,"Trīspolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu 400V 16A IP44","kpl.",2]
[19,"Hermētiskais slēdzis 230V 10A IP20 v/a","kpl.",4]
[20,"Nozarkārbas","gb.",20]
[21,"G1- gaismeklis ar luminiscentu spuldzi 2x36W, griestu/sienas IP65","kpl.",2]
[22,"G1- gaismeklis ar luminiscentu spuldzi 2x36W, griestu/sienas IP65 ar iebūvētu akumulatoru (av.apg.)","kpl.",2]
[23,"Gaismeklis \"IZEJA\" IP44 ar iebūvētu akumulatoru (av.apg.)","kpl.",2]
[24,"G2- fasādes apgaismojuma gaismeklis ar komp.luminiscentu spuldzi 120W, sienas IP44 230V,  -20oC","kpl.",2]
[null,"ARTĒZISKIE URBUMI"]
[null,"MAĢISTRĀLAIS TĪKLS"]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",220]
[2,"Kabeļa NYY-J-1-5x6mm2 montāža","m",250]
[3,"Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana","m",220]
[4,"Plastmasas caurules d.110mm  montāža","m",220]
[null,"KSS- SAULRIETI PĒCUZSKAITES TĪKLU SAKĀRTOŠANA"]
[1,"Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu ","m",30]
[2,"Kabeļa NYY-J-1-4x10mm2 montāža","m",35]
[3,"Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana","m",30]
[4,"Plastmasas caurules d.110mm  montāža","m",20]
[5,"Kabeļa aizsargvāks pie sienas kompl.ar stiprinājumiem L=1,5m","gb.",1]
[null,"DĪZEĻĢENERATORS"]
[1,"DG ARI sadale","kpl.",1]
[null,"PAPILDUS DARBI"]
[1,"Esošās maģistrāles- barošanas sadales sakārtošana","kpl.",1]
[2,"Esošās KSS sadales sakārtošana","kpl.",1]
[]
[null,"Montāžas u.c.nepieciešamie materiāli","kpl.",1]
[null,"KOPĀ"]
[{"$nulls":9},"Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5%",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"Tiešās izmaksas kopā",0,0,0,0,0]

{"sheet":"Vispārējās prasības","index":9,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,1,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Poz. Nr.","Pozīcijas apraksts","Vienība","Daudz.","Vienības","Summa"]
[{"$nulls":4},"cena"]
[null,null,null,"Q","LVL","LVL bez PVN"]
[]
["A.1","Garantijas"]
["A.1.1","Izpildes nodrošinājums - 5% no Apstiprinātās Līguma summas (summa ar PVN). ","Sum",1]
["A.1.2","Avansa maksājuma garantija 10% no apstiprinātās līguma summas (summa ar PVN).","Sum",1]
["A.1.3","Ieturējuma naudas summas garantija 10% no apstiprinātās līguma summas (summa ar PVN).","Sum",1]
[null,"PĀRCELT UZ DAĻAS KOPSAVILKUMU",null,null,"KOPĀ:"]
[]
["A.2","Apdrošināšana","sum",1]
[null,"PĀRCELT UZ DAĻAS KOPSAVILKUMU",null,null,"KOPĀ:"]
[]
["A.3","Informatīvie būvvietas stendi"]
["A.3.1","Lielformāta informatīvais būvvietas stends ","Sum",1]
["A.3.2","Pastāvīga informatīva plāksne","Sum",2]
[null,"PĀRCELT UZ DAĻAS KOPSAVILKUMU",null,null,"KOPĀ:"]
[null,"DAĻAS KOPSAVILKUMS"]
["A.1","Garantijas"]
["A.2","Apdrošināšana"]
["A.3","Informatīvie stendi"]
[{"$nulls":4},"KOPĀ (Vispārīgās pozīcijas):"]