{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Izmēri","Darbi"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Izmēri","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,2,8],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[28,2,28,5],[28,6,28,8],[31,0,31,8],[29,0,29,8],[2,0,4,0],[0,0,0,8],[2,1,4,1],[3,8,4,8],[2,2,2,5],[3,5,4,5],[3,2,3,3],[3,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["UZMĒRĪTIE UN PROJEKTĒTIE IZMĒRI"]
[]
["Ielas pikets","Posma garums (m)","Pastāvošie platumi (m)",null,null,null,"Projektētie  platumi (m)"]
[null,null,"Ielai",null,"Laukumam ar cement- betona segumu","Ietvei labajā pusē ar asfalta segumu","Ielai","Laukumam ielas labajā pusē","Jaunajai ietvei ielas labajā pusē"]
[null,null,"aizbērtā tranšeja","ar asfalta segumu"]
["0+00",null,2.5,4.32,null,2.4,6.82,null,1.8]
[null,15]
["0+15",null,2.5,4.34,null,2.4,6.84,null,1.8]
[null,23]
["0+38",null,2.5,4.52,2.92,2.4,7.02,2.77,1.8]
[null,12]
["0+50",null,2.5,3.7,7.02,0,6.2,6.869999999999999]
[null,6]
["0+56",null,2.5,3.7199999999999998,null,1.6,6.02,null,1.8]
[null,10]
["0+66",null,2.5,3.74,null,1.5,5.94,null,1.8]
[null,19]
["0+85",{"$nulls":4},1.55,null,null,1.8]
[null,3]
["0+88",null,2.5,5.82,null,null,8.32]
[null,11]
["0+99",null,2.5,5.640000000000001,null,null,8.14]
[null,10]
["1+09",null,2.5,5.74,null,null,8.24]
[null,12]
["1+21",null,2.5,6.6,null,null,9.1]
[null,4]
["1+25",null,19,0,null,null,19]
["Kopā :",125]
["Sastādīja :                                                      G. Meikulis"]
[]
["Pārbaudīja:                                                    A. Kondrāts"]

{"sheet":"Darbi","index":1,"n_rows":36,"n_cols":20,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,22,1],[21,3,22,3],[27,19,28,19],[17,3,18,3],[17,19,18,19],[17,6,17,7],[17,11,17,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,11,4,12],[4,6,4,7],[4,3,5,3],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[21,0,22,0],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[9,3,10,3],[13,6,13,7],[13,11,13,12],[14,6,14,7],[14,11,14,12],[8,10,8,11],[7,6,7,7],[7,11,7,12],[8,5,8,8],[0,0,0,19],[33,0,33,19],[35,0,35,19],[31,5,31,16],[4,19,5,19],[21,19,22,19],[9,19,10,19],[7,19,8,19],[16,6,16,7],[16,11,16,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D A R B U   D A U D Z U M U   P A   P O S M I E M   S A R A K S T S "]
[]
["N.                p.                             k.","Darba nosaukums","Vieta","Mēr- vienība","Objekta sākums,           pik 0+00","Pik 0+00                            ÷                         pik 0+15","Pik 0+15                            ÷                         pik 0+22","Pik 0+22                            ÷                         pik 0+38","Pik 0+38                            ÷                         pik 0+50","Pik 0+50                          ÷                         pik 0+56","Pik 0+56                          ÷                         pik 0+66","Pik 0+66                          ÷                         pik 0+85","Pik 0+85                          ÷                         pik 0+88","Pik 0+88                          ÷                         pik 0+99","Pik 0+99                          ÷                         pik 1+09","Pik 1+09                          ÷                         pik 1+21","Pretī nobrauk- tuvei, pik 0+88","Ap tranšeju Talsu ielā","Kopā","Pavisam"]
["1.","Asfalta seguma savienojumu frēzēšana",null,"m2",2.046,{"$nulls":11},1.74,8.1,11.886,11.886]
["2.","Asfalta seguma safrēzēšana","Ielai","m2",null,64.95,101.88999999999999,null,49.31999999999999,22.259999999999998,37.300000000000004,105.16000000000001,null,63.03,56.90000000000001,75.24,null,null,576.05,696.79]
[null,null,"Ietvei labajā pusē",null,null,32.55,15.19,34.72,null,null,13.200000000000001,25.080000000000002,{"$nulls":6},120.74]
["3.","Cementbetona seguma frēzēšana","Laukuma l.p. mala","m2",{"$nulls":4},1.7999999999999998,0.8999999999999999,{"$nulls":8},2.6999999999999997,2.6999999999999997]
["4.","Ielas  un ietves segas pamata nojaukšana, materiālu aizvedot uz atbērtni","Ielai","m3",null,20.490000000000002,31.878,null,15.863999999999999,7.452,12.46,32.032000000000004,null,18.106,16.380000000000003,21.048000000000002,null,null,175.71,193.821]
[null,null,"Ietvei labajā pusē",null,null,12.368999999999998,{"$nulls":4},5.742,{"$nulls":7},18.110999999999997]
["5.","Betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža gar ielas malu","Ielas kreisājā pusē","m",null,15,7,{"$nulls":11},22,94.5]
[null,null,"Ielas labajā pusē",null,2.4,15,7,16,null,null,11.6,20.5,{"$nulls":6},72.5]
["6.","Betona apmaļu BR 100.20.8 demontāža ietvei","Ielas labajā pusē","m",null,15,7,16,null,null,10,19,{"$nulls":6},67,67]
["7.","Virsūdeņu novadakas nojaukšana",null,"kompl.",{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},1,1]
["8.","Ielas klātnes profilēšana",null,"m2",null,102.45,159.39,null,79.32,36.66,59.800000000000004,156.86,null,90.53,81.9,105.24,null,null,872.15,872.15]
["9.","Šķembu 0/32 pamata izbūve 20cm biezumā ielai",null,"m2",null,102.45,159.39,null,79.32,36.66,59.800000000000004,156.86,null,90.53,81.9,105.24,null,null,872.15,872.15]
["10.","Gruntēšana","Laukums labajā pusē","m2",{"$nulls":4},57.84,{"$nulls":9},57.84,57.84]
["11.","Karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb-16 4cm biezumā","Ielai","m2",2.046,102.45,159.39,null,79.32,37.26,59.800000000000004,156.86,null,90.53,81.9,105.24,1.74,84.1,960.636,960.636]
["12.","Karstā asfalta virskārtas izbūve no AC-11 4cm biezumā","Ielai","m2",2.046,102.45,159.39,null,79.32,37.26,59.800000000000004,156.86,null,90.53,81.9,105.24,1.74,84.1,960.636,1018.476]
[null,null,"Laukumam",{"$nulls":5},57.84,{"$nulls":9},57.84]
["13.","Grants-šķembu 0/32 pamata izbūve ietvei","Ielas labajā pusē","m3",null,3.4528444799999995,1.6353119999999999,3.7378560000000003,null,null,2.2847644799999998,6.72346848,{"$nulls":6},17.83424544,17.83424544]
["14.","Smilts virskārtas ietves pamatam izbūve 3cm biezumā","Ielas labajā pusē","m2",null,23.2046,10.99,25.12,null,null,15.3546,45.1846,{"$nulls":6},119.8538,119.8538]
["15.","Betona apmaļu BR 100.30.15 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana","Ielas kreisājā pusē","m",null,15,7,{"$nulls":11},22,95]
[null,null,"Ielas labajā pusē",null,null,14,7,15,null,null,9,28,{"$nulls":6},73]
["16.","Betona apmaļu BR 100.20.8 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana","Ielas labajā pusē","m",null,15,7,16,null,null,10,29,{"$nulls":6},77,77]
["17.","Betona apmaļu BR 100.30.15 K un BR 100.30.15 L uz betona B15 pamatnes uzstādīšana","Ielas labajā pusē","m",null,1,null,1,null,null,1,1,{"$nulls":6},4,4]
["18.","Pazemināto betona apmaļu BR 100.22.15 uz betona B15 pamatnes uzstādīšana","Ielas labajā pusē","m",null,2,null,2,12,6,2,2,{"$nulls":6},26,26]
["19.","Divkrāsaina pelēks : brūns =1:5, 6cm bieza betona bruģakmeņa ietves seguma izbūve","Ielas labajā pusē","m2",null,23.2046,10.99,25.12,null,null,15.3546,45.1846,{"$nulls":6},119.8538,119.8538]
["20.","Nostiprināšana ar augu zemi 15cm biezumā","Ietvei labajā pusē","m2",null,9,4.2,7.199999999999999,{"$nulls":10},20.4,70.4]
[null,null,"Virs notekcaur. tranš.",null,50,{"$nulls":13},50]
["21.","Gūlijas diam. 560mm, augstums ~2m iebūve","Ielas labajā pusē","kompl.",1,null,null,null,1,{"$nulls":9},2,2]
["22.","Novadcaurles diam.110mm iebūve no gūlijas ~1,5m dziļumā","Pa labi","m",25,{"$nulls":13},25,25]
["23.","Virsūdeņu novadaku vāku līmeņa paaugstināšana",null,"gab.",null,3,{"$nulls":12},3,3]
[]
["Sastādīja:                                                        G. Meikulis"]
[]
["Pārbaudīja:                                                    A. Kondrāts"]